## スキャナー(WSD)の設定

スキャナー(WSD)について説明します。

補足

- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

### Step1 事前準備

本機でスキャナー(WSD)機能を使用する場合、保存先のコンピューターには、本機でサポートしているWindows OSが必要です。

補足

- Windows Serverの環境では、初期設定のままではスキャン機能を使用できません。

  詳しくは、Microsoft社の公式サイトを参照してください。

参照

- 対応OSについて詳しくは、主な仕様を参照してください。

### Step2 ポートの起動

スキャナー(WSD)を使用するためにWSDスキャナーポートを起動します。本機で設定する手順を説明します。

補足

- CentreWare Internet Services を使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［WSD］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［WSDスキャン-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決定］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

4. 機能設定リストをプリントし、WSDポートの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

### Step3 コンピューター側での確認

転送先のコンピューターで、本機がネットワーク上のデバイスとして表示されていることを確認します。

Windows 7の場合、［コントロールパネル］＞［デバイスとプリンター］を選択（Windows 8.1とWindows 10の場合、［コントロールパネル］＞［ハードウェアとサウンド］＞［デバイスとプリンターの表示］を選択）して、表示される画面で、本機の機種名が表示されていることを確認します。

スキャンプロファイルで、カラーモードや解像度、保存するファイル形式など設定し、登録しておくと便利です。

参照

- 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。