## コピー機能使用上の注意/ 制限

#### コピー機能について

本機には、全面コピー機能はありません。

#### 2色コピー/単色コピー時のメーターカウントについて

２色カラーコピー、単色カラーコピーは、カラーコピーでメーターがカウントされます。

#### 2色カラーコピーでの色調整について

2色カラーコピーで色の抽出を行う場合、事前にご使用になる原稿で色調整を実施してください。

調整は、弊社カストマーエンジニアが行います。弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

#### 自動コントラスト機能について

［おまかせ画質調整］には自動コントラスト機能はありません。

#### 白黒原稿/カラー原稿混在時のNアップ機能とメーターのカウントについて

白黒とカラーが混在した原稿を［まとめて1枚（Nアップ）］でコピーした場合、白黒ページとカラーページが1枚になったページは、カラーページとしてカウントされます。

#### コピーとらくらくコピーについて

コピー機能とらくらくコピー機能との間で、画面の切り替えはできません。ホーム画面に戻ってから選択し直してください。この場合、どちらかの機能で設定した内容はクリアされます。

#### IDカードコピーについて

- IDカードコピーでは、倍率/画像サイズにかかわらずセンター移動は実施しません。

- IDカードコピーの倍率を縮小に設定すると、縮小率によっては、原稿のセット向きと異なる向きにコピーされる場合があります。