## Step2 メール環境の設定

メールを使用するために、メールの各項目を設定します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定項目はCentreWare Internet Servicesで設定できる項目を参照してください。

- CentreWare Internet Servicesの起動方法は、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. 本機のメールアドレスを設定します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［本体メールアドレス/ホスト名］を押し、項目を設定します。

      参照

      - 詳しくは、本体メールアドレス/ホスト名を参照してください。

   3. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. 受信プロトコルを設定します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［その他の設定］を押します。

   3. ［メール受信プロトコル］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. 環境に合わせて、［SMTP］、［POP3］から選択します。

   5. ［決定］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

4. 受信の設定をします。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［メール送受信設定］を押します。

   ##### ［メール受信プロトコル］で［SMTP］を選択した場合

   SMTPサーバーの設定をします。

   参照

   - SMTPサーバーの設定については、SMTPサーバー設定を参照してください。

   - SMTP受信をする場合の本体メールアドレスの設定については、本体メールアドレス/ホスト名を参照してください。

   ##### ［メール受信プロトコル］で［POP3］を選択した場合

   POP3サーバーの設定をします。

   参照

   - POP3サーバーの設定については、POP3サーバー設定を参照してください。

   - POP3受信をする場合の本体メールアドレスの設定については、本体メールアドレス/ホスト名を参照してください。

   補足

   - POP3サーバーの設定でPOP over SSLをONするとメールの受信が暗号化されます。POP over SSL はCentreWare Internet Services を使用して設定することができます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

5. 送信の設定をします。

   補足

   - メールの送信には、SMTPサーバーの設定が必要です。［メール受信プロトコル］で［POP3］を選択した場合は、［メール送受信設定］でSMTPサーバーを設定してください。詳しくは、SMTPサーバー設定を参照してください。

   - POP3 受信をする場合の本体メールアドレスの設定については、本体メールアドレス/ホスト名を参照してください。

6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

7. 必要に応じて、ドメインによる送受信制限を設定します。

   参照

   - 詳しくは、送受信ドメインの制限を参照してください。

8. S/MIMEについての設定をします。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［セキュリティ設定］を押します。

   3. ［S/MIME設定］を押して、項目を設定します。

      参照

      - 詳しくは、S/MIME設定を参照してください。

9. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

10. ［×］を押します。

    補足

    - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

11. 機能設定リストをプリントし、各項目が設定されていることを確認します。

    参照

    - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。