## 電源を切る

電源の切りかたについて説明します。

注記

- 電源を切った場合、本機のすべての機能は停止します。ファクス受信などで、終日使用する場合は、電源を切らないでください。

補足

- 指定した時刻に自動的に電源がオフになるように設定することもできます。詳しくは、電源の自動制御を参照してください。

1. コピー、またはプリントが完全に終了していることを確認します。また、データランプが点滅していないことを確認します。

   注記

   - 次の状態の場合は、電源を切らないでください。電源を切ると、処理中のデータが消去されることがあります。

     - データの受信が行われている

     - プリント処理が行われている

     - コピーが行われている

     - スキャンが行われている

   - 用紙排出終了後、5秒たってから、電源を切ってください。

2. 電源/節電ボタンを押します。

   メニューが表示され、電源オプションを選択できます。

   ##### 取り消し

   メニューを閉じます。

   ##### 再起動する

   本機を再起動します。

   ##### 節電モードに移行する

   本機を節電状態にします。

   ##### 電源を切る

   本機の電源を切ります。

   補足

   - 電源/節電ボタンを長押しすると、本機がシャットダウンされます。タッチパネルディスプレイにはメニューは表示されません。

3. ［電源を切る］を押します。

   注記

   - 電源を切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフ処理をしています。タッチパネルディスプレイが消灯して電源/節電ボタンの点滅が終わるまで、主電源を切らないでください。

   補足

   - 電源を切ったあとに、再度、電源を入れる場合は、タッチパネルディスプレイ消灯後、電源/節電ボタンの点滅が終わってから入れてください。