## プリンターモード

ESC/Pなどのメモリーの登録、登録したメモリーの呼び出しなどができます。

補足

- 装着しているオプションによって、表示される項目は異なります。

- オフライン

  コンピューターからのデータ受信ができなくなります。受信中のデータは中断され、プリントされません。

- オンライン

  コンピューターからのデータ受信をします。

各項目を設定するには、［オンライン］または［オフライン］を選択してから、プリンターモードを設定するプリント言語を選択します。

補足

- プリント言語により、設定項目は異なります。

### メモリー呼び出し

メモリーに登録した設定を呼び出して使用できます。

#### 工場出荷時の設定

工場出荷時の設定を使用できます。

#### ユーザー登録メモリー

メモリーに登録してある番号が表示されます。

### 詳細確認/変更

プリンターモードの項目番号に設定されている値を確認/変更できます。

参照

- 各モードメニューで設定できる項目番号は、ESC/Pエミュレーションモード設定項目、PDFダイレクトプリント機能の設定項目、DocuWorksダイレクトプリント機能の設定項目、PC-PR201Hエミュレーションのモード設定項目、PCLエミュレーションのモード設定項目、HP-GL/2エミュレーションのモード設定項目を参照してください。

- 確認

  ［項目番号］に設定する機能の項目番号を入力してから押すと、現在の設定値が表示されます。

- 変更

  ［変更値］に値を入力できます。

### メモリー登録/削除

ESC/P、HP-GL/2、PC-PR201Hでは、設定した内容をメモリーに登録できます。

ESC/Pエミュレーション、HP-GL/2エミュレーションでは20件、PC-PR201Hエミュレーションでは、5件まで登録できます。

- 現在の設定を登録

  現在の設定を指定した番号に登録します。登録済みの番号を選択すると、上書きします。登録/ 上書きした番号は、元に戻すことはできません。

- 削除

  削除する番号を選択すると、登録されている番号が削除されます。

  注記

  - 削除した番号は、元に戻すことはできません。

### 立ち上げメモリー

メモリーに登録した設定内容を初期値として、プリンターを起動できます。

- 工場出荷時の設定

  工場出荷時の設定を使用できます。

- ユーザー登録メモリー

  メモリーに登録してある番号が表示されます。

  使用するメモリー番号を選択します。

### パスワード

PDFダイレクトプリントおよびDocuWorksダイレクトプリントで、ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。プリントするファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけプリントできます。

設定できる文字は、半角英数字32文字までです。