# BMLinkS ストレージサービスにある文書のプリント

BMLinkSストレージサービスに対応しているコンピューターにある文書をプリントできます。

1. ホームボタンを押します。

2. ［BMLinkS］を押します。

   補足

   - 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

3. ［保存文書印刷］を押します。

4. ［ファイルを選択］を押します。

5. 接続先のコンピューター名を選択して、［下の階層へ］を押します。

6. 一覧からプリントするファイルを選択し、［OK］を押します。

   ［上の階層へ］、［下の階層へ］を押して階層が変更できます。

   補足

   - ユーザー名やパスワードを入力する画面が表示された場合は、ユーザー名、パスワードを入力してください。

7. ［ユーザー名］を押します。

8. 表示されるキーボードでユーザー名を入力し、［決定］を押します。

   半角で32文字以内で入力できます。

9. ［パスワード］を押します。

10. 表示されるキーボードでパスワードを入力し、［決定］を押します。半角で32文字以内で入力できます。

11. 機能リストから、部数やその他の機能を、必要に応じて設定します。

12. ［スタート］を押します。

#### ×（閉じる）

［BMLinkSメニュー］画面に戻ります。

#### ファイル名

プリントするファイル名を設定します。

#### ファイル名削除

ファイル名が削除されます。

#### ユーザー名

接続先コンピューターの認証用のユーザー名を入力します。

#### パスワード

接続先コンピューターの認証用のパスワードを入力します。

#### 上の階層へ

現在の階層の１つ上の階層に移動できます。

補足

- このボタンは、上に階層がない場合は選択できません。

#### 下の階層へ

現在の階層の１つ下の階層に移動できます。

補足

- このボタンは、フォルダーを選択している場合に使用できます。