# DocuWorksダイレクトプリントを使用するには

DocuWorksダイレクトプリントとは、DocuWorksファイルをプリンタードライバーを使わないで、直接lprコマンドなどを使ってプリントする機能です。DocuWorksダイレクトプリントを使ってプリントする場合、次の項目は［プリンターモード］の［DocuWorksプリント設定］の設定に従ってプリントされます。

| 出力部数 | レイアウト
| 両面 | 用紙サイズ
| 印刷モード | カラーモード
| ソート |

注記

- DocuWorks文書をダイレクトプリント方式でプリントすると、デバイスフォントに置き換わってプリントされます。DocuWorks文書をコンピューター上で表示した場合やプリンタードライバー経由でプリントした場合とは、フォントの違いなどから見栄えが異なりますので注意が必要です。

- DocuWorks Desk Ver.7.0とContentsBridgeの組み合わせた場合だけ、コンピューターの画面表示どおりのフォントでプリントされます。

補足

- lprコマンドを使ってプリントする場合、部数の指定はlprコマンドで行います。［DocuWorksプリント設定］の「部数」の設定は無効になります。なお、lprコマンドで部数の指定をしない場合は、1部として処理されます。

- lprコマンドを使ってDocuWorksファイルをプリントする場合は、操作パネルまたはCentreWare Internet Servicesを使って、本体側のLPDプロトコルを起動しておく必要があります。

## DocuWorksダイレクトプリント機能の設定項目

DocuWorks ダイレクトプリント機能で設定できる項目について、説明します。

弊社ユーティリティの「ContentsBridge」を使用しないでDocuWorksファイルをプリントする場合は、ここでの設定が有効になります。

補足

- ContentsBridge Utilityを使用してDocuWorksファイルをプリントする場合は、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内の『メディア情報』を参照してください。

設定項目 | 項目番号 | 設定値
--- | --- | ---
出力部数 | 501 | プリントする部数を設定します。 【1～999】（初期値：1）：1～999枚
両面 | 502 | 両面プリントを設定します。 【0】（初期値） ：しない 【1】：長辺とじ 【2】：短辺とじ 長辺とじは、用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面プリントを行います。 短辺とじは、用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面プリントを行います。
印刷モード | 503 | 画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。 【0】（初期値） ：標準 【1】：高速 【2】：高画質 標準は、標準的な速度、画質でプリントします。 高速は、速度を優先してプリントします。 高画質は、プリント速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいにプリントします。
ソート | 504 | 複数部数を、1 部ごとにソート（1、2、3...1、2、3...）してプリントするかどうかを設定します。 【0】（初期値） ：しない 【1】：する
レイアウト | 505 | プリントするときのレイアウトについて設定します。 【0】（初期値） ：自動倍率 【2】：2アップ 【3】：4アップ 【4】：100%（等倍） 自動倍率は、プリントする用紙サイズに対して、最も拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されてプリントされます。 2アップは、1枚の用紙に、2ページ分の原稿を割り付けてプリントします。2アップを選択した場合、用紙サイズは、A4固定になります。 4アップは、1枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けてプリントします。4アップを選択した場合、用紙サイズは、A4固定になります。
用紙サイズ | 506 | プリントする用紙のサイズを設定します。 【0】（初期値） ：自動 【1】：A4 自動は、プリントするDocuWorksファイルの原稿サイズと設定に応じて、自動的に用紙サイズが判別されます。
カラーモード | 507 | カラーでプリントするか、白黒でプリントするかを設定します。 【0】（初期値）：自動 【2】：白黒 自動は、原稿のページごとにカラーか白黒かが自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている場合はカラーでプリントされ、白黒だけが使われている場合は白黒でプリントされます。