## フィニッシャーB3での紙づまり

フィニッシャーB3（オプション）を装着している場合に、フィニッシャー内部で発生した紙づまりの処置について説明します。

### フィニッシャー上面カバーでの紙づまり

1. フィニッシャーの上面カバーにあるレバーを引き上げます。

2. フィニッシャーの上面カバーを開きます。

3. 詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

4. フィニッシャーの上面カバーを閉じます。

### センター部の紙づまり

1. フィニッシャー接続部上面カバーを上に持ち上げ、開きます。

   補足

   - フィニッシャー接続部上面カバーは外れません。

2. 詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

3. フィニッシャー接続部上面カバーを閉じます。