# スキャナー（PC 保存）

［スキャナー（PC 保存）］画面では、スキャンしたデータをFTP やSMB のプロトコルを使って、ネットワーク上のコンピューターに転送できます。

補足

- ［転送プロトコル］の種類によって、表示される項目が異なります。

- スキャンする前に、コンピューター側でスキャンしたデータを保存する共有フォルダーの作成が必要です。また、FTP プロトコルを使って転送する場合は、FTP サービスの設定が必要です。コンピューター側での設定方法は、OS 付属のマニュアルまたは各社の公式ホームページを参照してください。対象OS については、主な仕様を参照してください。

- 認証ユーザーに応じて異なる転送先にスキャン文書を転送できる、スキャナー（マイフォルダ保存）は、ホーム画面の［スキャナー（PC 保存）］ボタンから操作します。認証されたユーザーの情報（ユーザー名やスキャン文書の保管場所など）が自動的に設定されて表示されます。

参照

- ホーム画面で［スキャナー（PC 保存）］を押したときに表示される画面は、変更できます。詳しくは、PC保存初期表示画面を参照してください。

## 宛先表を使って宛先を指定する

宛先表を使って、宛先を指定する方法について説明します。

宛先表から宛先を指定する場合、次の制限があります。

- 宛先の指定には、短縮宛先番号、宛先グループは使用できません。

#### （表示件数切り替えボタン）

ボタンを押して、1 画面に表示する宛先の件数を切り替えます。

#### すべて

宛先表に登録されている、SMB またはFTP 用の宛先を、一覧で表示します。

#### かな索引

宛先表に索引文字が登録されている宛先を、五十音順に表示します。

#### 英数索引

宛先表に索引文字が登録されている宛先を、アルファベット順に表示します。

#### 検索

［かんたん検索］または［詳細検索］から選択できます。

［かんたん検索］では、指定したキーワードで検索します。［詳細検索］では、条件に一致する宛先を検索します。

補足

- ［詳細検索］では、複数の条件を組み合わせて指定できます。

- ［かんたん検索］では、［宛先名］、［サーバー名/IP アドレス］、［共有名（SMBのみ）］または［保存場所］のいずれかに、指定したキーワードを含む宛先が検索されます。

#### 表示開始番号

短縮宛先番号の途中から表示させたい場合、その開始番号を入力します。

#### 番号

短縮宛先番号が表示されます。

#### 宛先

登録された宛先とプロトコルが表示されます。

#### ボタン

表示される画面で、［宛先名］や［サーバー名/IP アドレス］などを確認できます。

#### 宛先の新規登録

新たに宛先を登録する場合に押します。キーボードや現在登録されている宛先を利用して登録できます。

参照

- 宛先表の新規登録については、宛先の新規登録（宛先表に登録する）を参照してください。