## Step2 SNMPポートの設定

CentreWare Internet Servicesを使用して、SNMPポートのトランスポートプロトコルを設定します。

1. CentreWare Internet Servicesを起動します。

   参照

   - 詳しくは、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

2. SNMPの設定をします。

   1. ［プロパティ］タブをクリックします。

   2. ［ネットワーク設定］をクリックします。

   3. ［ポート起動］をクリックします。

   4. ［SNMP］の［UDP］のチェックを付けます。

   5. ［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。

   6. Webブラウザーの右フレームが、本機を再起動する表示に変わります。

   7. ［再起動］をクリックします。本機が再起動し、設定した値が反映されます。