## Step2 SSDPプロトコルの設定

CentreWare Internet Servicesを使用して、SSDPプロトコルを設定します。

1. CentreWare Internet Servicesを起動します。

   参照

   - 詳しくは、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

2. SSDPの設定をします。

   1. ［プロパティ］タブをクリックします。

   2. ［ネットワーク設定］をクリックします。

   3. ［プロトコル設定］をクリックします。

   4. ［SSDP］をクリックします。

   5. ［アドバタイズ有効期間］を設定します。

      BMLinkSクライアントに対して、本機が起動したことを知らせる時間を60～4320分の範囲で、1 分単位で設定します。

      補足

      - 設定した時間の1/4の間隔で、本機の状態を通知します。

      - 時間を短く設定すると、本機の状態を短い間隔で知ることができますが、ネットワークへの負荷は高くなります。

   6. ［最大TTL］を設定します。 BMLinkSクライアントに対して、ルーターを介して、いくつ先のネットワークまで本機が起動したことを知らせるかを、1～10の範囲で設定します。

   7. ［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。 Webブラウザーの右フレームが、本機を再起動する表示に変わります。

   8. ［再起動］をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。