ページのトップへ戻る
蓄積データのプリント

# プリント

##### クライアントコンピューターからの指示でプリント

- プリンタードライバーを使用してプリント

- ダイレクトプリント

- メールに添付した文書をプリント（メール受信プリント）

##### 本機に蓄積したデータのプリント

- サンプルプリント

- 時刻指定プリント

- セキュリティープリント

- 認証プリント

- プライベートプリント

##### USBメモリーに保存されたデータのプリント

- 文書プリント

##### そのほかのプリントサービス

- モバイル機器からのプリント

- エミュレーション

### 参照

- ダイレクトプリントについては、ダイレクトプリントを参照してください。

- エミュレーションについては、エミュレーションを参照してください。

## クライアントコンピューターからプリント

#### プリンタードライバーを使用してプリント

### 参照

- プリントの方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### メール受信プリント

宛先に本機のメールアドレスを入力して、メールを送信すると、本機の設定に応じてプリントされます。

##### クライアントコンピューターからのメールを受信する

メール本文がテキスト形式でもHTML形式でも受信できます。ただし、HTML形式で本文がプリントされるのは、HTMLとテキストの両方の形式のデータを持つメール（マルチパートメール）だけです。テキスト形式のデータがない場合、本文はプリントされません。

添付ファイルの拡張子が「.tif」、「.tiff」、「.pdf」、「.jpeg」、「.jpg」、「.jpe」、「.jfif」、「.xps」、「.oxps」、「.xdw」、「.xbd」以外は、正しくプリントされないことがあります。

添付ファイルの拡張子が「.txt」の場合は、Content-Typeに「text/plain」が指定され、charsetが指定されている場合だけ、プリントされます。

##### ジョブ属性を指定してメールプリントする

ジョブ属性を指定すると、用紙サイズなどを設定してプリントできます。

ジョブ属性 | 指定できる項目 | 指定方法
--- | --- | ---
カラーモード*1 | モノクロ | mono
両面/片面 | 片面 | simp
| 両面（長辺とじ） | dup
| 両面（短辺とじ） | tumble
N-up*2*3（まとめて1枚） | 1アップ*4 | 1up
| 2アップ | 2up
| 4アップ | 4up
用紙サイズ*3 | A3 | a3
JIS B4 | b4
A4 | a4
JIS B5 | b5
A5 | a5
レター（8.5×11″） | letter
リーガル | legal

1. カラー機のみ。
2. 添付文書の拡張子が「.pdf」の文書は、インターネットサービスの［エミュレーション設定］＞［PDF設定］で［デコンポーザーの切り替え］を［PS］に設定している場合、N-up指定は無効となります。1アップ以外を指定しても1アップでプリントされます。
3. メールヘッダー、メール本文、および添付文書の拡張子が「.txt」の場合、指定は無効となります。
4. ［1アップ］を指定した場合は、用紙サイズにイメージが収まるように、原稿を拡大縮小してプリントされます。

### 補足

- 本文と添付文書のジョブ属性は、個別に設定できません。転送メールの場合、本文とその添付文書、転送メールの本文とその添付文書のジョブ属性を個別に設定できません。添付文書は本文の設定に従ってプリントされます。

メールの件名の前に「@@ジョブ属性@@」と入力します。

ジョブ属性を複数指定する場合は、カンマ（,）で区切り、「@@ジョブ属性,ジョブ属性,ジョブ属性@@」と入力します。

例）件名が「参考資料」で、両面（長辺とじ）、2アップでプリントする場合

@@dup,2up@@参考資料

### 補足

- メール本文のプリントは、インターネットサービスの［受信メールシートのプリント］でも設定できます。