ページのトップへ戻る
用紙トレイの設定
追加型アプリケーション更新

## ICカード登録

ユーザーが個人のIC カードとユーザー情報の関連付けを行うことができます。

ICカード登録を設定すると、本機のメニュー画面に［ICカード登録］が表示されます。

### 補足

- ユーザーIDとは異なるカードIDを使用しているユーザーだけが使用できます。

- 次の機能やサービスは本機能と併用できません。

  - 指静脈認証

  - 本体認証モード/外部認証モード以外の運用を前提とするサービス

- 次のユーザーIDは、使用できません。

  - 半角スペースだけのユーザーID

  - 「"」、「+」、「;」、「<」、「>」、「?」、「[」、「]」、「`」、「{」、「¦」、「}」、「:」、「#」、「(」、 「)」、「￥」、「,」、「*」、「/」、「=」の記号のうちどれかを含むユーザーID

  - 「'」で始まるユーザーID

- 一度登録したユーザーを、認証先を変えて再登録することはできません。

- 環境設定
- 機械管理者情報の設定

### 環境設定

ICカード登録を利用するための環境を設定します。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ポート設定］ | ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［SOAP］ ［SOAP - ポート］：［起動］ ［SOAP - ポート番号］：80
［プロトコル設定］ | ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［TCP/IP - ネットワーク設定］ IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、TCP/IP環境で本機を使用するための設定

認証モードが本体認証の場合は、999人以内でICカード情報を登録できます。外部認証の場合は、Active Directoryサーバーの制限に依存します。

認証先としてActive Directoryを利用する場合は、Active Directoryの管理者に次のことを確認してください。

- ICカード登録を利用するユーザーの認証情報が登録されていること。

- 認証方式が外部認証の場合は、ICカード登録を利用するユーザー自身に、書き込み許可の権限が設定されていること。

  ### 補足

  - Active Directoryサーバーを利用する場合は、Active Directoryサーバーに保存された認証情報が本機に複製保存されます。

＞［設定］ ＞［認証/集計管理］ ＞［集計管理］ ＞［認証/集計の設定］ で［認証しない］ 、または［本体認証/集計］ を設定します。認証方式が外部認証の場合、集計管理の設定は任意です。

また、 ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［認証/セキュリティー設定］＞［認証の設定］で次のように設定します。

項目 | 設定内容
--- | ---
［認証/集計の設定］ | ［本体認証/集計］、または［外部認証/集計］
［認証情報の設定］ | ［ICカードの使用］ | ［する］
［ICカード認証時のユーザー登録］ | ［自動登録する］ ### 補足 本体認証の場合に設定します。 ［サービスの利用制限］は仮登録ユーザーの利用を制限する場合に設定します。
［ICカード連携モード］ | ［パスワード入力不要］ ### 補足 外部認証の場合に設定します。

#### Active Directoryサーバー設定

Active Directoryサーバーの認証情報を使用する場合は、Active Directoryサーバーの設定をしてください。

操作パネルの ＞［設定］ ＞［ネットワーク設定］ ＞［外部認証サーバー/ディレクトリーサービス設定］ で設定します。

- ［認証用ユーザー名の属性］：ユーザーIDに使用されます。

- ［メールアドレスの属性型］：メールアドレスに使用されます。

### 補足

- ユーザー名は、操作パネル、またはインターネットサービスでは設定できません。ActiveDirectoryサーバーに設定されている「displayName」属性を取得し、ユーザー情報に設定します。

#### ユーザー登録

本機に登録されたユーザーが本機能を使用する場合は、操作パネル、またはDevice Setup（デバイス設定ツール）で、本機にユーザー情報（ユーザーID、パスワード）を登録してください。

### 補足

- ユーザー本人にID、パスワード、および認証先が「本体」であることを通知してください。

### 機械管理者情報の設定

ICカード登録に、機械管理者の情報を設定します。

### 補足

- 機械管理者ID、機械管理者パスワードを変更した場合は、本機能の設定も変更してください。本機能が正常に動作しなくなります。

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ［ICカード登録］をタップします。
3. ［機械管理者ID］、［パスワード］に、機械管理者のIDとパスワードを入力して、［登録］をタップします。
4. 認証方式に応じて、次の操作をします。

   - 認証方式が［本体認証］の場合

   1. 運用する構成に合わせて、［認証先］を選択します。
   2. ［標準認証先］が表示される場合は、ユーザーがIC カード登録するときに標準で表示する認証先を選択します。
   3. ［ICカードIDの照合］を有効にします。
   4. ［保存］をタップします。

   - 認証方式が［外部認証］の場合

   1. 本機で認証する場合にIC カード登録の画面を表示するときは、［外部認証時のIC カード登録］を有効にします。
   2. ［保存］をタップします。
5. 本機を再起動します。