ページのトップへ戻る
画質のトラブル

# トラブル対処

## 本体のトラブル

電源が入らない
電源コードが抜けていたり、ゆるんでいたりすることがあります。 本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そのあとに、本機の電源を入れてください。
本機を、適切な定格電圧と定格電流のコンセントに接続してください。

パネルに何も表示されない
節電状態になっていることがあります。操作パネルの〈電源/節電〉 ボタンを押して、節電状態を解除してください。

異常な音がする
本機を安定した平面の上に移動してください。
トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
本機内部に異物が入っていることがあります。 電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けない場合は、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

本機内部に結露が発生する
スリープモードに移行する時間を60分に設定し、電源を入れたまま約60分間放置してください。本機内部（ローラー、金属部分など）に水滴がないことを十分確認したうえでご使用ください。 また、頻繁に結露が発生する場合は、操作パネルで ＞［設定］＞［システム設定］＞［システム時計/タイマー設定］＞［暖機モード動作］を［する］に設定して電源を入れたままにしてください。結露が改善することがあります。

節電状態に移行しない
次の場合は、本機で発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。 操作パネルで何らかの操作をしているとき 消耗品の交換メッセージが表示されているとき 紙詰まりや、カバーが開いているなどお客様の操作を必要としているとき 故障などによりエラーが発生しているとき ［暖機モード動作］が［する］に設定されていて、本機が結露防止処理中のとき