ページのトップへ戻る
プリンタードライバーのインストール
無線LANのセットアップ

## プライベートプリントの初期設定

プライベートプリントとは、プリントを指示するときにUser IDを設定し、本機で認証操作を行うことで、自分がプリント指示した文書だけをプリントできる機能です。プライベートプリント文書は、認証ユーザーIDごとに保存されます。

プライベートプリントを使用するには、本機の設定と、クライアントコンピューターの設定が必要です。

### 補足

- プライベートプリントを利用する場合は、本機の認証方式を本体認証に設定します。

- 認証ユーザーのユーザーIDにサブユーザーを関連づける機能を利用するには、別途アプリケーションが必要です。詳しくは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

- サーバーレスオンデマンドプリントで保存した文書でも利用できます。

- 本機の設定
- クライアントコンピューターの設定

### 本機の設定

すべてのプリントジョブをプライベートプリントに保存するか、または本機がプリントジョブを受信したときに、本機に登録されたユーザー情報とプリンタードライバーの情報を照合し、認証に成功したジョブだけをプライベートプリントに保存するかを設定できます。

#### すべてのジョブをプライベートプリントに保存する設定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［認証/集計管理］をタップします。
5. ［認証/セキュリティー設定］をタップします。
6. ［認証の設定］をタップします。
7. ［認証/プライベートプリントの設定］をタップします。
8. ［受信制御］をタップします。
9. ［プライベートプリントに保存］を選択し、［OK］をタップします。
10. 〈ホーム〉ボタンを押します。
11. ［はい（再起動する）］をタップします。

    本機が再起動して、設定が有効になります。

#### 認証に成功したジョブだけをプライベートプリントに保存する設定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［認証/集計管理］をタップします。
5. ［認証/セキュリティー設定］をタップします。
6. ［認証の設定］をタップします。
7. ［認証/プライベートプリントの設定］をタップします。
8. ［受信制御］をタップします。
9. ［プリンターの認証に従う］を選択します。
10. ［認証成功のジョブ］をタップし、表示されるメニューから［プライベートプリントに保存］をタップします。
11. ［OK］をタップします。
12. 〈ホーム〉ボタンを押します。
13. ［はい（再起動する）］をタップします。

    本機が再起動して、設定が有効になります。

### クライアントコンピューターの設定

#### プリンタードライバーでの認証IDの設定

ここでは、Windows 11での操作を例に説明します。

1. ［スタート］＞［設定］＞［Bluetoothとデバイス］＞［プリンターとスキャナー］から本機をクリックします。
2. ［プリンターのプロパティ］をクリックします。
3. ［プリンター構成］をクリックします。
4. ［認証設定］をクリックします。
5. ［常に同じ認証情報を使用する］を選択し、［User IDの指定］から［ID を入力する］を選択します。
6. 本機に登録した認証IDとパスワードを、［User ID］と［パスワード］に入力し、［OK］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。

#### アプリケーションからのプリントの指示

### 参照

- プリントの方法については、蓄積文書のプリントを参照してください。