ページのトップへ戻る
コピー

# プリント・コピー・ファクス・スキャンの使い方

## プリント

- プリンタードライバーを使用してプリント
- 蓄積文書のプリント
- AirPrintでプリント
- プリントの中止

### プリンタードライバーを使用してプリント

### 参照

- 本機のプリンタードライバーのインストール方法は、プリンタードライバーのインストールを参照してください。

#### クライアントコンピューターからプリントを指示

### 補足

- アプリケーションソフトウェアによって、手順が異なることがあります。

1. アプリケーションソフトウェアで、プリントするファイルを開き、［ファイル］から［印刷］を選択します。
2. ［プリンター］で本機を選択し、［プロパティ］をクリックします。
3. ［プリント種類］で［通常プリント］を選択し、［OK］をクリックします。

   ### 補足

   - 排出先を指定する場合は［トレイ/排出］タブの［排出方法］で排出先トレイを選択します。

4. ［印刷］をクリックします。

### 蓄積文書のプリント

プリンタードライバーでプリント指示した文書を一時的に本機に蓄積させ、タッチパネルディスプレイの操作でプリントします。

ここでは、プライベートプリント文書をプリントする手順を例に説明します。

### 参照

- プライベートプリントを利用するための設定については、プライベートプリントの初期設定を参照してください。

1. 認証モードにログインします。
2. ホーム画面で （［ジョブ情報］）をタップします。
3. ［保存文書］をタップします。
4. ［プライベートプリント］をタップします。

   ### 補足

   - 一度の操作で、100文書までプリントできます。

5. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。
6. 必要に応じて、部数を変更します。
7. ［スタート］をタップします。

   ### 補足

   - 使用できない状態のフィニッシャーの機能を指定してプリントすると、指定が解除されてプリントされます。

   - ICカードリーダー以外の機器を接続している場合は、利用できません。

### AirPrintでプリント

iPadでSafariからプリントする場合を例に説明します。

### 参照

- AirPrintを使用するための設定については、AirPrintの設定を参照してください。

1. Safariの （共有）アイコンをタップします。
2. ［プリント］をタップします。
3. ［プリンタを選択］をタップし、本機を選択します。
4. 必要に応じて任意の項目を設定し、［プリント］をタップします。

### 補足

- AirPrintでは、認証プリントとプライベートプリントに対応していません。

- プリンターの選択画面で、本機が検出されない場合は、次の設定を確認してください。

  - 本機とiOS/macOSのネットワーク設定を確認してください。

  - 機械管理者モードで ＞［設定］＞［ネットワーク設定］からポートの設定を確認してください。

  - 本機とクライアントコンピューターで、同一のネットワークを使用してください。別のネットワークからプリントする場合は、本機とクライアントコンピューターで、Wide-Area Bonjourを有効にしてください。

### プリントの中止

1. 、または［ストップ］をタップします。
2. ［中止］をタップします。

#### 実行待ちのプリントの中止

1. ホーム画面で （［ジョブ情報］）をタップします。
2. ［すべてのジョブ］をタップし、表示されるメニューから［実行中/待ちジョブ］、または［プリントジョブ］をタップします。
3. 中止するジョブをタップします。
4. 、 または［ストップ］をタップします。
5. ［中止］をタップします。