# ［圧縮オプション］タブ

- ［一般］グループ
- ［ダウンサンプリング］グループ
- ［カラー/グレースケール画像］グループ
- ［白黒画像］グループ

## ［一般］グループ

テキストとラインアート（線画）の圧縮、PDFファイルのテキスト出力、画像のダウンサンプリングに関する設定をします。

### ［テキストとラインアートの圧縮］

テキストとラインアート（線画）を圧縮する場合にチェックを付けます。
［テキストとラインアートの圧縮］にチェックを付けると、元の文書内のテキストと線画（ドローデータ）がZip形式で圧縮されます。
［テキストとラインアートの圧縮］を指定しても、テキストやグラフィックスの劣化は起こりません。

### ［ASCIIフォーマット］

PDFファイルを7ビットのASCIIテキスト形式で出力する場合にチェックを付けます。
ASCIIテキスト形式で出力したPDFファイルは、テキストエディターなどで表示して編集することができます。
［ASCIIフォーマット］のチェックを外した場合は、バイナリ形式でPDFファイルが出力されます。通常は、バイナリ形式で問題ありません。
また、バイナリ形式よりもASCIIテキスト形式で出力した方がファイルサイズは大きくなります。

## ［ダウンサンプリング］グループ

ビットマップ画像のダウンサンプリングを行う場合に、補間方法と解像度を設定します。
ダウンサンプリングの補間方法と解像度を指定すると、指定した解像度よりも高い解像度の画像が元の文書にある場合に、指定した補間方法で指定した解像度までピクセル数が削減されます。
解像度には、1インチあたりのピクセル数を入力します。

### ［補間方法：］

画像のダウンサンプリングを行う場合にチェックを付け、右側のボックスで補間方法を選択します。

#### ［バイリニア］

隣接したピクセルの平均値を計算し、その領域全体を指定した解像度の平均ピクセルカラーに置き換えます。
バイキュービック法よりも画像の品質は落ちますが、データ量は小さくできます。

#### ［バイキュービック］

バイリニア法よりも広い範囲で同様の処理を行います。
バイリニア法よりも滑らかなグラデーションの画像が得られますが、データ量は大きくなります。

#### ［スーパーサンプリング］

画像内に描かれた物体の輪郭が斜線や曲線の場合に発生する縁のギザギザを軽減します。

## ［カラー/グレースケール画像］グループ

カラー画像とグレースケール画像の圧縮方法を設定します。

### ［圧縮方法：］

カラー画像とグレースケール画像を圧縮する場合にチェックを付け、右側のボックスで次の中から適切な圧縮形式を選択します。

#### ［JPEG2000（画質-最高）］～［JPEG2000（画質-最低）］

下記JPEGを発展させたもので、JPEGに比べノイズが発生しないなどの画質向上と、JPEG以上の圧縮率の向上を実現しています。
［JPEG2000（画質-最低）］がもっとも圧縮率が高く、［JPEG2000（画質-最高）］がもっとも圧縮率が低くなります。
圧縮率を高くすると、画像はそれだけ劣化しますが、ファイルサイズは小さくできます。

#### ［JPEG（画質-最高）］～［JPEG（画質-最低）］

写真などの連続階調の画像や、高解像度でファイルサイズの大きな画像に適しています。
［JPEG（画質-最低）］がもっとも圧縮率が高く、［JPEG（画質-最高）］がもっとも圧縮率が低くなります。
圧縮率を高くすると、画像はそれだけ劣化しますが、ファイルサイズは小さくできます。

#### ［Run Length］

白または黒の部分が広い範囲でまとまっている白黒画像に適しています。

#### ［Zip］

イラストやスクリーンショットなど、均一濃度の部分が多い、階調が連続しない比較的小さな画像に適しています。
Zip形式の圧縮では、画像の劣化はありませんが、圧縮率が低いため、ファイルサイズが大きくなります。

### ［圧縮方法自動判定］

［圧縮方法］でJPEG2000かJPEGを選ぶと設定できます。
選択した圧縮方法よりZip形式の方がサイズ効率が良い場合、自動でZip形式が適用されます。
自動判定を行う分、処理速度は低下します。

## ［白黒画像］グループ

白黒画像の圧縮方法を設定します。白黒画像とは、白と黒のみで構成されている画像を指します。グレーは含まれません。

### ［圧縮方法：］

白黒画像を圧縮する場合にチェックを付け、右側のボックスで次の中から適切な圧縮形式を選択します。

#### ［CCITTグループ3］／［CCITTグループ4］

ファクスの送信の際に使われる形式で、ペイントソフトの白黒画像などに適しています。
圧縮によるデータの損失もなく、ほとんどの圧縮画像に対応しています。
［CCITTグループ4］は、［CCITTグループ3］の3倍の圧縮効果があります。

#### ［Run Length］

白または黒の部分が広い範囲でまとまっている白黒画像に適しています。

#### ［Zip］

白または黒の部分が細かく分かれている白黒画像に適しています。

#### ［JBIG2］

白黒画像を他の圧縮形式よりも高圧縮率で圧縮しますが、処理が遅くなります。