# ［親展ボックス設定ウィザード］-［親展ボックスの指定］画面

連携する親展ボックスを指定します。
補足

- 複合機側で認証管理を行っている場合、アクセス権がない親展ボックスにはアクセスできません。
- 複合機側の認証管理の設定によっては、［登録済みの親展ボックス］に、親展ボックスがリスト表示されません。この場合は、［親展ボックス番号］に親展ボックス番号を入力し、［パスワード］に親展ボックスのパスワードを入力してください。

### ［IPアドレス/FQDN］

［スキャナの指定］画面で選択した複合機の、IPアドレスが表示されます。

### ［機種名］

［スキャナの指定］画面で選択した複合機の、機種名が表示されます。

### ［親展ボックス番号］

［登録済みの親展ボックス］で選択した親展ボックス番号が表示されます。初期値は、［登録済みの親展ボックス］の先頭にある親展ボックス番号です。

### ［パスワード］

［登録済みの親展ボックス］で選択した親展ボックスにアクセスするための、パスワードを入力します。

### ［取得時の文書形式］

文書を、親展ボックスからDeskやデスクトップなどにコピーしたときのファイル形式を設定します。
選択肢
［マルチページTIFF(1文書1ファイル)］ / ［TIFF/JPEG自動判別(1ページ1ファイル)］

### ［登録済みの親展ボックス］

［スキャナの指定］画面で選択した複合機の、親展ボックスがリスト表示されます。

#### ［ボックス番号］

親展ボックスの番号が表示されます。

#### ［ボックス名称］

親展ボックスに設定された名称が表示されます。

### ［戻る］

［スキャナの指定］画面が表示されます。

### ［次へ］

［親展ボックスの設定の完了］画面が表示されます。